**REGISTRE**

**EQUIPEMENTS SPORTIFS**

CONTROLES ET MAINTENANCES

 

**REGISTRE EQUIPEMENTS SPORTIFS**

**FICHE D’IDENTIFICATION**

Nom de l’équipement :

Numéro de série :

Photo pour identification :

Localisation dans l’établissement :

Date d’installation :

Nom du fournisseur :

Adresse du fournisseur :

Nom du commercial :

Téléphone :

Mail :

Nom du responsable de l’entretien :

**REGISTRE EQUIPEMENTS SPORTIFS**

**PLAN PREVISIONNEL D’ENTRETIEN**

**I – Contrôles visuels de routine**

**Périodicité : tous les mois**

**Intervenant : personne responsable de l’entretien**

Nature des contrôles :

- Repère des éléments détériorés ou cassés, des parties saillantes ou blessantes (éclats de bois, vis, ...),

- Vérification et test d’état de conservation, contrôle de la stabilité et de la solidité,

- Vérification de la présence des étiquettes et marquages règlementaires et de leur lisibilité.

Il est à noter que toute personne s’apercevant d’une dégradation doit le signaler soit au chef d’établissement soit à la personne interne référente en charge de la maintenance. Cette consigne doit être communiquée et connue de l’ensemble du personnel.

**II – Contrôles avec essais de charge**

**Périodicité : tous les 2 ans**

**Intervenant : bureau de contrôle agréé**

Nature des contrôles :

- Etat des surfaces (corrosion, pointes, clous, arêtes vives, échardes…)

- Assemblage (boulonnerie, crochets blessants…),

- Espaces de coincement (doigts, têtes…),

- Etat des câbles, poulies, treuils, …

- Etat des fondations, ancrages, sols, …

- Distances de sécurité (déport minimum, objets présents dans l’espace, …),

- Système de sécurité antichute,

- Présence des étiquettes et marquages règlementaires et de leur lisibilité,

- Essai de charge.

**PROCEDURE EN CAS DE DEFAILLANCE OBSERVEE :**

- Lorsque l’état de l’équipement nécessite une intervention simple (exemple resserrage boulon) : réparation immédiate,

- Lorsqu’une commande de pièce doit être faite : passer la commande et s’assurer du suivi de la livraison, mise en place dès réception,

- En cas de réparation plus importante demandant la venue d’un technicien extérieur : établir une fiche de visite sur laquelle sera mentionné l’urgence de l’intervention, la nature de l’intervention, le nom du jeu

- Si repère d’un danger : isoler le jeu.

- Penser à compléter le carnet d’entretien lors de chaque contrôle et intervention.

**REGISTRE EQUIPEMENTS SPORTIFS**

**FICHE CONTROLE ET MAINTENANCE**

Nom du jeu concerné :

Date du contrôle :

Nom du responsable de l’entretien :

Liste des points vérifiés :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| POINT DE CONTROLE | ACTION | OBSERVATION |
| Panneau d’information |  |  |
| Plaque constructeur |  |  |
| Vis et boulons |  |  |
| Pièces d’usure |  |  |
| Etat du sol |  |  |
| Stabilité générale |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**REGISTRE EQUIPEMENTS SPORTIFS**

**FICHE INCIDENTS - ACCIDENTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE | EQUIPEMENT CONCERNE | DESCRIPTION DE L’EVENEMENT | NOM DES PERSONNES CONCERNEES | ACTION PREVENTIVE ET OBSERVATIONS |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**REGISTRE EQUIPEMENTS SPORTIFS**

**FICHE DE DEFECTUOSITE**

Nom du responsable de l’entretien :

Nom de la personne ayant relevé la défectuosité si différente :

Date de l’observation :

Nom de l’équipement :

Localisation dans l’établissement :

Description du désordre observé :

Signalement

Intervention

Neutralisation

Décision :

La réparation doit être faite rapidement en interne ou en faisant appel au fournisseur

Simple information aux personnels et aux utilisateurs afin d’exercer une vigilance accrue sur l’évolution de l’état de l’équipement

Implique l’arrêt de l’utilisation de l’équipement dans l’attente de sa réparation ou de son remplacement